

**Нижнетагильский театр кукол**

**План зрительного зала**

****

**Технические параметры сцены**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип | сцена-коробка |
| Состояние | рабочее |
| **Параметры сцены** | |
| Автор проекта оснащения сцены |  |
| Ширина сцены (м) | 10 |
| Глубина сцены (от красной линии до задней стены, м) | 9 |
| Высота сцены (м) | 5 |
| Рабочая ширина сцены (м) | 9 |
| Рабочая глубина сцены (м) | 14 |
| Ширина зеркала сцены (м) | 6 |
| Высота зеркала сцены (м) | 4 |
| Ширина рабочего зеркала сцены (м) | 6 |
| Высота рабочего зеркала сцены (м) | 4,5 |
| Ширина архитектурного портала (м) | 2 |
| Высота архитектурного портала (м) | 5 |
| **Планшет сцены** | |
| Наклон планшета (в градусах) | — |
| Наличие   щелей (да/нет) | нет |
| Наличие перепадов высоты (да/нет) | — |
| Состояние планшета сцены | хорошее |
| Цвет планшета | чёрный |
| Покрытие планшета (линолеум, материя, лак, иное) | линолеум |
| Площадь (м2) | 81 |
| Возможность использования для установки декораций (да/нет) | да |
| **Авансцена** | |
| Наличие (есть/нет) | Да |
| Ширина авансцены (м) | 6 |
| Глубина авансцены от края сцены до красной линии (м) | 2,7 |
| **Арьерсцена** | |
| Наличие (есть/нет) | есть |
| Ширина арьерсцены (м) | 10 |
| Глубина арьерсцены (м) | 2,5 |
| Высота арьерсцены (м) | 7 |
| Возможность использования для установки декораций (да/нет) | нет |
| **Занавес** | |
| Наличие (есть/нет) | Да |
| Тип занавеса | Антрактно-раздвижной |
| Пожарный занавес (есть/нет) | Нет |
| **Верхняя механизация сцены** | |
| Количество штанкетных подъемов (шт., при отсутствии штанкетных подъемов укажите 0) | 10 |
| Длина штанкета (м) | 8 |
| Сечение штанкета (мм) | 6см |
| Расстояние между штанкетами (мм) | 25см , 50см |
| Количество софитных ферм (шт., при отсутствии софитных ферм укажите 0) | 3 |
| Максимальная высота подъема штанкетов (м) | 5 |
| Максимальная высота подъема софитных ферм (м) | 5 |
| Количество индивидуальных подъемов | 13 |
| Система управления механизацией отдельно по каждому виду оборудования, место расположения пультов | Ручное управление |
| Прочее | — |

****