**Нижнетагильский театр кукол**

**План зрительного зала**

****

**Технические параметры сцены**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип  | сцена-коробка  |
| Состояние  | рабочее  |
| **Параметры сцены**  |
| Автор проекта оснащения сцены  |  |
| Ширина сцены (м)  | 10  |
| Глубина сцены (от красной линии до задней стены, м)  | 9  |
| Высота сцены (м)  | 5  |
| Рабочая ширина сцены (м)  | 9  |
| Рабочая глубина сцены (м)  | 14  |
| Ширина зеркала сцены (м)  | 6  |
| Высота зеркала сцены (м)  | 4  |
| Ширина рабочего зеркала сцены (м)  | 6  |
| Высота рабочего зеркала сцены (м)  | 4,5  |
| Ширина архитектурного портала (м)  | 2  |
| Высота архитектурного портала (м)  | 5  |
| **Планшет сцены**  |
| Наклон планшета (в градусах)  | —  |
| Наличие   щелей (да/нет)  | нет  |
| Наличие перепадов высоты (да/нет)  | —  |
| Состояние планшета сцены  | хорошее  |
| Цвет планшета  | чёрный  |
| Покрытие планшета (линолеум, материя, лак, иное)  | линолеум  |
| Площадь (м2)  | 81  |
| Возможность использования для установки декораций (да/нет)  | да  |
| **Авансцена**  |
| Наличие (есть/нет)  | Да  |
| Ширина авансцены (м)  | 6  |
| Глубина авансцены от края сцены до красной линии (м)  | 2,7  |
| **Арьерсцена**  |
| Наличие (есть/нет)  | есть  |
| Ширина арьерсцены (м)  | 10  |
| Глубина арьерсцены (м)  | 2,5  |
| Высота арьерсцены (м)  | 7  |
| Возможность использования для установки декораций (да/нет)  | нет  |
| **Занавес**  |
| Наличие (есть/нет)  | Да  |
| Тип занавеса  | Антрактно-раздвижной  |
| Пожарный занавес (есть/нет)  | Нет  |
| **Верхняя механизация сцены**  |
| Количество штанкетных подъемов (шт., при отсутствии штанкетных подъемов укажите 0)  | 10  |
| Длина штанкета (м)  | 8  |
| Сечение штанкета (мм)  | 6см  |
| Расстояние между штанкетами (мм)  | 25см , 50см  |
| Количество софитных ферм (шт., при отсутствии софитных ферм укажите 0)  | 3  |
| Максимальная высота подъема штанкетов (м)  | 5  |
| Максимальная высота подъема софитных ферм (м)  | 5  |
| Количество индивидуальных подъемов  | 13  |
| Система управления механизацией отдельно по каждому виду оборудования, место расположения пультов  | Ручное управление  |
| Прочее  | —  |

****